*MFC - 9180 드라이브 다운방법

① www.brother.co.kr 접속 → OA사무기기 클릭

② 왼쪽 메뉴부분에서 다운로드 → 팩시밀리 선택 클릭

③ 사용자의 컴퓨터에 맞는 os를 선택합니다.

사용자의 컴퓨터 환경에 맞는

OS에 마우스를 데고

클릭하시면 됩니다

④클릭하신후 다음과 같은 화면이 뜨면 저장을 눌러주세요

⑤저장을 누른후 다름이름으로 저장이 뜨면 파일경로를 지정한후 저장을 클릭합니다.

(예 c:\window\9180)

1. 파일경로를 지정해준후

↓

2. 저장을 클릭해줍니다

* 9180 폴더를 새로 만들어 주시거나 임의의 폴더를 지정해주셔도 상관없습니다.

* 저장된 폴더의 위치를 잘 기억해두세요 *

---- 폴더 만드는 방법은 맨 아래에 있습니다. ----

⑥저장된 폴더로 가서 압축을 풀어줍니다.

<압축푸는 방법>

- 마우스 오른쪽 버튼을 누른후 메뉴에서

열기 또는 압축풀기가 있는 경우에는

압축풀기 선택

⑦ 압축이 다 풀렸으면 window창에서  시작 - 설정 - 프린터를 클릭

⑧ 프린터 폴더 안에 프린터 추가 아이콘을 클릭.

⑨ 프린터 마법사가 뜨면 다음을 클릭 - 로컬프린터 클릭 - 디스크 있음을 클릭하시고

다음과 같은 화면이 뜨면 찾아보기를 클릭

2. 찾아보기 클릭

1.디스크 있음 클릭

⑩ 다음과 같은 화면이 뜨면 다운로드 받은 폴더를 찾아 클릭한후 확인을 누릅니다.

⑪ 화면이 바뀌면 Brother MFC9180을 선택하고 다음클릭

⑫ LPT1 포트 선택한후 다음 클릭

⑬ 기본프린터로 선택한후 다음클릭

⑭시험인쇄를 클릭하면 드라이버가 생성되면서 한 장이 출력되면 드라이버 설치가 완료됩니다.

<폴더 만드는 방법>

①

②

-  ①번을 클릭하신후  ②번과 같은 화면이 뜨면 9180 이라고 입력

9180 폴더 안에 드라이브를 다운받으세요