1.다운로드에 팩시밀리 창을 클릭한다.

2. MFC-2850의 WINDOWS XP 패러럴 사용자의 다운로드를 클릭한다.

3.저장을 눌러 파일을 다운받는다.

4. 열기를 눌러 임의의 폴더에 압축을 푼다.(예:C:\WINDOWS\TEMP)

5. 바탕화면 왼쪽 하단의 시작을 클릭해서 프린터 및 팩스를 클릭한다.

6.왼쪽 상단에 프린터 추가를 클릭한다.

7. 다음을 클릭한다.

8. 로컬프린터를 선택한후 다음을 클릭한다

15.다음을 클릭한다.

16. LPT 포트를 선택한후 다음을 클릭한다.

17. 디스크 있음을 클릭한다.

18. 찾아보기를 클릭를 클릭한다.

19. 다운받아 압축을 풀은 방으로가 (예 C:\WINDOWS\TEMP) 아래의 파일을 선택하      고 열기를 누른다.

20. 확인을 누른다.

21. 프린터 목록에서 FAX-2850을 선택한후 다음을 누른다.

22. 기본 프린터로 설정한후 다음을 누른다.

16. 테스트 페이지 인쇄을 선택한후 다음을 클릭한다.

23. 마침을 클릭하면 테스트페이지가 인쇄된후 BROTHER FAX-2850 아이콘이 생성된      후 설치가 완료된다.